/dts-v1/;

/ {
	description = "Amlogic Generic TV Box FIT Image";
	#address-cells = <1>;

	images {
		kernel {
			description = "Kernel";
			data = /incbin/("vmlinuz");
			type = "kernel";
			arch = "arm64";
			os = "linux";
			compression = "none";
			load = <0x1080000>;
			entry = <0x1080000>;
		};
		fdt {
			description = "DTB";
			data = /incbin/("[[[DEVICETREE]]]");
			type = "flat_dt";
			compression = "none";
			arch = "arm64";
		};
		initrd {
			description = "Initramfs image";
			data = /incbin/("initramfs");
			type = "ramdisk";
			arch = "arm64";
			os = "linux";
		};

	};

	configurations {
		default = "standard";
		standard {
			description = "Standard Boot";
			kernel = "kernel";
			fdt = "fdt";
			ramdisk = "initrd";
		};
	};

};
