# Reference: <https://postmarketos.org/devicepkg>
pkgname=device-finepower-f1
pkgdesc="FinePower F1"
pkgver=3
pkgrel=0
url="https://postmarketos.org"
license="MIT"
arch="armv7"
options="!check !archcheck"
depends="postmarketos-base linux-finepower-f1 mkbootimg alsa-utils soc-sprd-audio-sc8830 reboot-mode"
makedepends="devicepkg-dev"
source="
	deviceinfo
	kernel-cmdline.conf
"

build() {
	devicepkg_build $startdir $pkgname
}

package() {
	devicepkg_package $startdir $pkgname
}


sha512sums="
6349b39a95fd0c3d7cedb9183c7e410fee8eb84164c7a6a9efd5c46766d3f31a1f3e512706f3e0a5d5a9c08f94e9ade97ea7386b1188a5d4d6c18be79dec5e80  deviceinfo
41dd6dbff0ea7cfa308dc533b6c0b85cf280a89e23017e573e263f67e9802c77a0a795f3e163624f96ee7d404450b88d9aaaa599fb2ac4f136f36c18a42be1a4  kernel-cmdline.conf
"
