# Reference: <https://postmarketos.org/devicepkg>
maintainer="Marco Loletti <marco.loletti@zohomail.eu>"
pkgname=device-xunlong-orangepi-pc
pkgdesc="Xunlong Orange Pi PC"
pkgver=4
pkgrel=0
url="https://postmarketos.org"
license="GPL-3.0-or-later"
arch="armv7"
options="!check !archcheck"
depends="
	linux-postmarketos-allwinner
	postmarketos-base
	u-boot-sunxi
"
makedepends="devicepkg-dev"
source="deviceinfo kernel-cmdline.conf"

package() {
	devicepkg_package $startdir $pkgname
}

sha512sums="
2e52e1e0a21b9b56bcc3f107e9e6eba32fa89301a039629b3b806f9c936faa8417d7db3c3513ccfa699eb7cace58bb3429f3a75b91a115eebc389eb748ef4035  deviceinfo
97e88eaa9b8e7989a20d2572479fe5d1fe0284de862da11c91b1f347099d5704673837db01a6b0c289fee0a2d7236f64fba31fd6001475f957c23203e34fd6fb  kernel-cmdline.conf
"
