# Reference: <https://postmarketos.org/devicepkg>
maintainer="Er2 <er2@dismail.de>"
pkgname=device-alcatel-5010d
pkgdesc="Alcatel OneTouch Pixi 4 (5) 5010D"
pkgver=4
pkgrel=0
url="https://postmarketos.org"
license="MIT"
arch="armv7"
options="!check !archcheck"
depends="
	linux-alcatel-5010d
	mkbootimg
	postmarketos-base
"
makedepends="devicepkg-dev"
source="deviceinfo kernel-cmdline.conf"

build() {
	devicepkg_build $startdir $pkgname
}

package() {
	devicepkg_package $startdir $pkgname
}

sha512sums="
7b5b821774b90d2f3b72f55f9ceeafa8540f4a4b5f8e680f6e35abf4c949b119a5385b43b104a5917bc17b94f7b0f12f7b502ed6d982c68fc40ffbdc777b50f6  deviceinfo
0d61d841c6f2aaff3a807a10d1df7000be0aa4de263e49e944b8304950b48727966e40f39dcc5418001b3a4c71205d5f2f919334d4fcb609130b478e7b6b44d0  kernel-cmdline.conf
"
