state.KonaWM1811 {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DRC1 Mode'
		value 'cam rec DRC'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'voice call DRC'
			item.1 'cam rec DRC'
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DRC2 Mode'
		value 'voice call DRC'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'voice call DRC'
			item.1 'cam rec DRC'
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DRC Mode'
		value 'voice call DRC'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'voice call DRC'
			item.1 'cam rec DRC'
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ1 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ2 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ3 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ4 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ5 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ1 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ2 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ3 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ4 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ5 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ1 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ2 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ3 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ4 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ5 Volume'
		value 12
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 1900
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'IN1L Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'IN1L Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'IN1L ZC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'IN1R Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'IN1R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'IN1R ZC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'IN2L Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'IN2L Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'IN2L ZC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'IN2R Volume'
		value 11
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'IN2R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'IN2R ZC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL IN2L Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL IN1L Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL Output Record Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 600
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL IN1LP Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 600
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL Direct Voice Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 6'
			dbmin -9999999
			dbmax 300
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR IN2R Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR IN1R Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR Output Record Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 600
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR IN1RP Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 600
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR Direct Voice Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 6'
			dbmin -9999999
			dbmax 300
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2RN Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2LN Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2LP Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN1L Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN1R Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer Right Input Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer Left Input Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer DAC Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2LN Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.50 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2RN Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.51 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN1L Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.52 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN1R Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.53 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2RP Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.54 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer Left Input Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.55 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer Right Input Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.56 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer DAC Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -2100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.57 {
		iface MIXER
		name 'Output Volume'
		value.0 57
		value.1 57
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 63'
			dbmin -5700
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.58 {
		iface MIXER
		name 'Output Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.59 {
		iface MIXER
		name 'Output ZC Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.60 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.61 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -600
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.62 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Input Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.63 {
		iface MIXER
		name 'SPKL IN1LP Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.64 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Output Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.65 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Input Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.66 {
		iface MIXER
		name 'SPKR IN1RP Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.67 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Output Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.68 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Mixer Volume'
		value.0 3
		value.1 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.69 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Volume'
		value.0 57
		value.1 57
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 63'
			dbmin -5700
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.70 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.71 {
		iface MIXER
		name 'Speaker ZC Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.72 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Boost Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 1200
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.73 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Reference'
		value VMID
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 SPKVDD/2
			item.1 VMID
		}
	}
	control.74 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Mode'
		value 'Class D'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Class D'
			item.1 'Class AB'
		}
	}
	control.75 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Volume'
		value.0 57
		value.1 57
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 63'
			dbmin -5700
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.76 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.77 {
		iface MIXER
		name 'Headphone ZC Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.78 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1N Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.79 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1P Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.80 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -600
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.81 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2N Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2P Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.83 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -600
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.84 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 119'
			dbmin -9999999
			dbmax 1725
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.85 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 119'
			dbmin -9999999
			dbmax 1725
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.86 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADC Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 119'
			dbmin -9999999
			dbmax 1725
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.87 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADCL Source'
		value Left
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.88 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADCR Source'
		value Left
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.89 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCL Source'
		value Left
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.90 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCR Source'
		value Right
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.91 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DACL Source'
		value Left
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.92 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DACR Source'
		value Right
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.93 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DACL Source'
		value Left
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.94 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DACR Source'
		value Right
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Left
			item.1 Right
		}
	}
	control.95 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 96'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.96 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 96'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.97 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 96'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.98 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.99 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.100 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.101 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.102 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.103 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.104 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1L DRC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.105 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1R DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.106 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.107 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2L DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.108 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2R DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.109 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.110 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCL DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.111 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCR DRC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.112 {
		iface MIXER
		name 'DAC1 Right Sidetone Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 12'
			dbmin -3600
			dbmax 0
			dbvalue.0 -3600
		}
	}
	control.113 {
		iface MIXER
		name 'DAC1 Left Sidetone Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 12'
			dbmin -3600
			dbmax 0
			dbvalue.0 -3600
		}
	}
	control.114 {
		iface MIXER
		name 'DAC2 Right Sidetone Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 12'
			dbmin -3600
			dbmax 0
			dbvalue.0 -3600
		}
	}
	control.115 {
		iface MIXER
		name 'DAC2 Left Sidetone Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 12'
			dbmin -3600
			dbmax 0
			dbvalue.0 -3600
		}
	}
	control.116 {
		iface MIXER
		name 'Sidetone HPF Mux'
		value '2.7kHz'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '2.7kHz'
			item.1 '1.35kHz'
			item.2 '675Hz'
			item.3 '370Hz'
			item.4 '180Hz'
			item.5 '90Hz'
			item.6 '45Hz'
		}
	}
	control.117 {
		iface MIXER
		name 'Sidetone HPF Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.118 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1 HPF Mode'
		value HiFi
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 HiFi
			item.1 'Voice 1'
			item.2 'Voice 2'
			item.3 'Voice 3'
		}
	}
	control.119 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1 HPF Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.120 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2 HPF Mode'
		value HiFi
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 HiFi
			item.1 'Voice 1'
			item.2 'Voice 2'
			item.3 'Voice 3'
		}
	}
	control.121 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2 HPF Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.122 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADC HPF Mode'
		value HiFi
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 HiFi
			item.1 'Voice 1'
			item.2 'Voice 2'
			item.3 'Voice 3'
		}
	}
	control.123 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADC HPF Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.124 {
		iface MIXER
		name 'ADC OSR'
		value 'High Performance'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Low Power'
			item.1 'High Performance'
		}
	}
	control.125 {
		iface MIXER
		name 'DAC OSR'
		value 'High Performance'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Low Power'
			item.1 'High Performance'
		}
	}
	control.126 {
		iface MIXER
		name 'DAC1 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 96'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.127 {
		iface MIXER
		name 'DAC1 Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.128 {
		iface MIXER
		name 'DAC2 Volume'
		value.0 96
		value.1 96
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 96'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.129 {
		iface MIXER
		name 'DAC2 Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.130 {
		iface MIXER
		name 'SPKL DAC2 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.131 {
		iface MIXER
		name 'SPKL DAC1 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.132 {
		iface MIXER
		name 'SPKR DAC2 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.133 {
		iface MIXER
		name 'SPKR DAC1 Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 1'
			dbmin -300
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.134 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 3D Stereo Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1600
			dbmax 1145
			dbvalue.0 -1600
		}
	}
	control.135 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 3D Stereo Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.136 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 3D Stereo Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1600
			dbmax 1145
			dbvalue.0 -1600
		}
	}
	control.137 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 3D Stereo Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.138 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC 3D Stereo Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -1600
			dbmax 1145
			dbvalue.0 -1600
		}
	}
	control.139 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC 3D Stereo Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.140 {
		iface MIXER
		name 'AIF3 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.141 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 Noise Gate Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.142 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 Noise Gate Hold Time'
		value '30ms'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '30ms'
			item.1 '125ms'
			item.2 '250ms'
			item.3 '500ms'
		}
	}
	control.143 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC1 Noise Gate Threshold Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -10200
			dbmax -6000
			dbvalue.0 -8400
		}
	}
	control.144 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 Noise Gate Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.145 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 Noise Gate Hold Time'
		value '30ms'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '30ms'
			item.1 '125ms'
			item.2 '250ms'
			item.3 '500ms'
		}
	}
	control.146 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC2 Noise Gate Threshold Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -10200
			dbmax -6000
			dbvalue.0 -8400
		}
	}
	control.147 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC Noise Gate Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.148 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC Noise Gate Hold Time'
		value '30ms'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '30ms'
			item.1 '125ms'
			item.2 '250ms'
			item.3 '500ms'
		}
	}
	control.149 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC Noise Gate Threshold Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -10200
			dbmax -6000
			dbvalue.0 -8400
		}
	}
	control.150 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCL DAT Invert'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.151 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADCR DAT Invert'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.152 {
		iface MIXER
		name 'HP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.153 {
		iface MIXER
		name 'SPK Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.154 {
		iface MIXER
		name 'RCV Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.155 {
		iface MIXER
		name 'LINE Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.156 {
		iface MIXER
		name 'HDMI Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.157 {
		iface MIXER
		name 'Main Mic Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.158 {
		iface MIXER
		name 'Sub Mic Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.159 {
		iface MIXER
		name 'Headset Mic Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.160 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 Mode'
		value Slave
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Slave
			item.1 Master
		}
	}
	control.161 {
		iface MIXER
		name 'Input Clamp'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 On
		}
	}
	control.162 {
		iface MIXER
		name 'LineoutSwitch Mode'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 On
		}
	}
	control.163 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 digital mute'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 On
		}
	}
	control.164 {
		iface MIXER
		name 'Submic ADC invert'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 On
		}
	}
	control.165 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 Loopback'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 On
		}
	}
	control.166 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mux'
		value ADC
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 ADC
			item.1 DMIC
		}
	}
	control.167 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mux'
		value ADC
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 ADC
			item.1 DMIC
		}
	}
	control.168 {
		iface MIXER
		name 'Right Headphone Mux'
		value Mixer
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mixer
			item.1 DAC
		}
	}
	control.169 {
		iface MIXER
		name 'Left Headphone Mux'
		value Mixer
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mixer
			item.1 DAC
		}
	}
	control.170 {
		iface MIXER
		name 'SPKR DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.171 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.172 {
		iface MIXER
		name 'SPKR IN1RP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.173 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.174 {
		iface MIXER
		name 'SPKR DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.175 {
		iface MIXER
		name 'SPKL DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.176 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.177 {
		iface MIXER
		name 'SPKL IN1LP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.178 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.179 {
		iface MIXER
		name 'SPKL DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.180 {
		iface MIXER
		name 'AIF3ADC Mux'
		value AIF1ADCDAT
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF1ADCDAT
			item.1 AIF2ADCDAT
			item.2 AIF2DACDAT
			item.3 'Mono PCM'
		}
	}
	control.181 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DACR Mux'
		value AIF2
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF2
			item.1 AIF3
		}
	}
	control.182 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DACL Mux'
		value AIF2
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF2
			item.1 AIF3
		}
	}
	control.183 {
		iface MIXER
		name 'Mono PCM Out Mux'
		value None
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 None
			item.1 AIF2ADCL
			item.2 AIF2ADCR
		}
	}
	control.184 {
		iface MIXER
		name 'AIF2ADC Mux'
		value AIF2ADCDAT
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF2ADCDAT
			item.1 AIF3DACDAT
		}
	}
	control.185 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC Mux'
		value AIF2DACDAT
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF2DACDAT
			item.1 AIF3DACDAT
		}
	}
	control.186 {
		iface MIXER
		name 'AIF1DAC Mux'
		value AIF1DACDAT
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF1DACDAT
			item.1 AIF3DACDAT
		}
	}
	control.187 {
		iface MIXER
		name 'DAC1R Mixer Right Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.188 {
		iface MIXER
		name 'DAC1R Mixer Left Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.189 {
		iface MIXER
		name 'DAC1R Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.190 {
		iface MIXER
		name 'DAC1R Mixer AIF1.2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.191 {
		iface MIXER
		name 'DAC1R Mixer AIF1.1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.192 {
		iface MIXER
		name 'DAC1L Mixer Right Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.193 {
		iface MIXER
		name 'DAC1L Mixer Left Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.194 {
		iface MIXER
		name 'DAC1L Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.195 {
		iface MIXER
		name 'DAC1L Mixer AIF1.2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.196 {
		iface MIXER
		name 'DAC1L Mixer AIF1.1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.197 {
		iface MIXER
		name 'Right Sidetone'
		value ADC/DMIC1
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 ADC/DMIC1
			item.1 DMIC2
		}
	}
	control.198 {
		iface MIXER
		name 'Left Sidetone'
		value ADC/DMIC1
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 ADC/DMIC1
			item.1 DMIC2
		}
	}
	control.199 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2R Mixer Right Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.200 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2R Mixer Left Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.201 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2R Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.202 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2R Mixer AIF1.2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.203 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2R Mixer AIF1.1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.204 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2L Mixer Right Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.205 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2L Mixer Left Sidetone Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.206 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2L Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.207 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2L Mixer AIF1.2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.208 {
		iface MIXER
		name 'AIF2DAC2L Mixer AIF1.1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.209 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2R Mixer DMIC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.210 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2R Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.211 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2L Mixer DMIC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.212 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC2L Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.213 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1R Mixer ADC/DMIC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.214 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1R Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.215 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1L Mixer ADC/DMIC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.216 {
		iface MIXER
		name 'AIF1ADC1L Mixer AIF2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.217 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2P Mixer Right Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.218 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2N Mixer Left Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.219 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT2N Mixer Right Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.220 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1P Mixer Left Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.221 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1N Mixer Left Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.222 {
		iface MIXER
		name 'LINEOUT1N Mixer Right Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.223 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Boost Direct Voice Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.224 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Boost SPKL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.225 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Boost SPKR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.226 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Boost Direct Voice Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.227 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Boost SPKL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.228 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Boost SPKR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.229 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Mixer Direct Voice Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.230 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Mixer Left Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.231 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Mixer Right Output Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.232 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer Left Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.233 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer Right Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.234 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2LN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.235 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2RN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.236 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN1L Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.237 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN1R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.238 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer IN2RP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.239 {
		iface MIXER
		name 'Right Output Mixer DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.240 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer Right Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.241 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer Left Input Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.242 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2RN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.243 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2LN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.244 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN2LP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.245 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN1R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.246 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer IN1L Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.247 {
		iface MIXER
		name 'Left Output Mixer DAC Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.248 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR IN2R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.249 {
		iface MIXER
		name 'MIXINR IN1R Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.250 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL IN2L Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.251 {
		iface MIXER
		name 'MIXINL IN1L Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.252 {
		iface MIXER
		name 'IN2R PGA IN2RP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.253 {
		iface MIXER
		name 'IN2R PGA IN2RN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.254 {
		iface MIXER
		name 'IN2L PGA IN2LP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.255 {
		iface MIXER
		name 'IN2L PGA IN2LN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.256 {
		iface MIXER
		name 'IN1R PGA IN1RP Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.257 {
		iface MIXER
		name 'IN1R PGA IN1RN Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.258 {
		iface MIXER
		name 'IN1L PGA IN1LP Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.259 {
		iface MIXER
		name 'IN1L PGA IN1LN Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
