# Maintainer: Joel Selvaraj <joelselvaraj.oss@gmail.com>

pkgname=firmware-xiaomi-beryllium
pkgver=6
pkgrel=1
pkgdesc="Firmware for Xiaomi Poco F1"
url="https://gitlab.com/sdm845-mainline/firmware-xiaomi-beryllium"
arch="aarch64"
depends="linux-firmware-qcom linux-firmware-qca linux-firmware-ath10k"
license="proprietary"
options="!strip !check !archcheck !tracedeps pmb:cross-native"

_commit="b4937f06a796cd30b8ddecd6cf7ed416eecc06a0"

source="$pkgname.tar.gz::$url/-/archive/$_commit/$pkgname-$_commit.tar.gz
firmware.files"

package() {
	cd "$srcdir/$pkgname-$_commit/"
	while IFS="" read -r _i || [ -n "$_i" ]; do
		[ ! -d $(dirname $_i) ] && mkdir -p $(dirname $_i)
		echo $_i
		install -Dm644 $_i "$pkgdir/$_i"
	done < "$srcdir/firmware.files"
}

sha512sums="
41fdd771fe73e31bdce6088fdeb7686205f61b9888612fa83ac914e4bb524d22bba63894376a671d3acb19e90316a3d2eafdfb5425360ba53e41a38b9fd753ae  firmware-xiaomi-beryllium.tar.gz
db32c8df77632e763c1ca3e80cee1ee2528c4986c944511c726add6e13fca6552ae63f6d436800439b7e615fd0c09f234888a68e4a6ff6663afe3dc593d6a7b0  firmware.files
"
