/dts-v1/;

/ {
        description = "a";
        #address-cells = <1>;

        images {
                kernel {
                        description = "Kernel";
                        data = /incbin/("vmlinuz");
                        type = "kernel";
                        arch = "arm";
                        os = "linux";
                        compression = "none";
                        load = <0x41208000>;
                        entry = <0x41208000>;
                };
                fdt {
                        description = "DTB";
                        data = /incbin/("/boot/dtbs/qcom-ipq5018-linksys-jamaica.dtb");
                        type = "flat_dt";
                        arch = "arm";
                        compression = "none";
                };
		initrd {
			description = "Initramfs image";
			data = /incbin/("initramfs");
			type = "ramdisk";
			arch = "arm";
			os = "linux";
		};

        };

        configurations {
                default = "standard";
                standard {
                        description = "Standard Boot";
                        kernel = "kernel";
                        fdt = "fdt";
			ramdisk = "initrd";
                };
        };

};    
