# Reference: <https://postmarketos.org/deviceinfo>
# Please use double quotes only. You can source this file in shell
# scripts.

deviceinfo_format_version="0"
deviceinfo_name="Odroid XU4"
deviceinfo_manufacturer="Odroid"
deviceinfo_codename="odroid-xu4"
deviceinfo_year="2015"
deviceinfo_dtb="exynos5422-odroidxu4"
deviceinfo_append_dtb="false"
deviceinfo_arch="armv7"
deviceinfo_no_framebuffer="true"
deviceinfo_getty="ttySAC2;115200"
deviceinfo_disable_dhcpd="true"
deviceinfo_modules_initfs="uas usb-storage scsi_mod sd_mod t10_pi"

# Device related
deviceinfo_gpu_accelerated="true"
deviceinfo_chassis="embedded"
deviceinfo_keyboard="false"
deviceinfo_external_storage="true"

# Bootloader related
deviceinfo_flash_method="none"
deviceinfo_sd_embed_firmware="u-boot/odroid-xu3/bl1.bin:1,u-boot/odroid-xu3/bl2.bin:31,u-boot/odroid-xu3/u-boot.bin:63,u-boot/odroid-xu3/tzsw.bin:2111"
deviceinfo_sd_embed_firmware_step_size="512"
deviceinfo_boot_part_start="3072"
deviceinfo_kernel_cmdline="init=/init.sh rw console=tty0 console=ttySAC2,115200 panic=10 consoleblank=0 loglevel=9 cma=256M PMOS_FORCE_PARTITION_RESIZE"
deviceinfo_generate_extlinux_config="true"
