# Reference: <https://postmarketos.org/deviceinfo>
# Please use double quotes only. You can source this file in shell
# scripts.

deviceinfo_format_version="0"
deviceinfo_name="Odroid HC2"
deviceinfo_manufacturer="Odroid"
deviceinfo_codename="odroid-hc2"
deviceinfo_year="2018"
deviceinfo_dtb="exynos5422-odroidhc1"
deviceinfo_append_dtb="false"
deviceinfo_arch="armv7"
deviceinfo_no_framebuffer="true"
deviceinfo_generate_legacy_uboot_initfs="true"
deviceinfo_getty="ttySAC2;115200"
deviceinfo_disable_dhcpd="true"
deviceinfo_modules_initfs="libata uas usb-storage scsi_mod sd_mod t10_pi dwc2 dwc3 dwc3-exynos ehci-hcd ehci-exynos ohci_hcd ohci-exynos configfs phy-exynos5-usbdrd phy-exynos-usb2 udc-core dw_mmc dw_mmc-exynos r8152 xhci-hcd xhci-plat-hcd s2mps11 clk-s2mps11 rtc-s5m sec-core sec-irq"

# Device related
deviceinfo_gpu_accelerated="true"
deviceinfo_chassis="embedded"
deviceinfo_keyboard="false"
deviceinfo_external_storage="true"

# Bootloader related
deviceinfo_flash_method="none"
deviceinfo_sd_embed_firmware="u-boot/odroid-hc2/bl1.bin:1,u-boot/odroid-hc2/bl2.bin:31,u-boot/odroid-xu3/u-boot.bin:63,u-boot/odroid-hc2/tzsw.bin:1503"
deviceinfo_sd_embed_firmware_step_size="512"
deviceinfo_boot_part_start="8192"
