# Reference: <https://postmarketos.org/deviceinfo>
# Please use double quotes only. You can source this file in shell scripts.

deviceinfo_format_version="0"
deviceinfo_name="Asus Transformer Pad TF300T"
deviceinfo_manufacturer="Asus"
deviceinfo_codename="asus-tf300t"
deviceinfo_year="2012"
deviceinfo_dtb="tegra30-asus-tf300t"
deviceinfo_append_dtb="true"
deviceinfo_modules_initfs="i2c-hotplug-gpio asus-ec asus-dockram atkbd asus-ec-keys asus-ec-kbc asus-ec-battery asus-ec-charger lvds-codec panel-simple elants-i2c"
deviceinfo_arch="armv7"

# Device related
deviceinfo_chassis="tablet"
deviceinfo_keyboard="true"
deviceinfo_external_storage="true"
deviceinfo_screen_width="1280"
deviceinfo_screen_height="800"

# Bootloader related
deviceinfo_flash_method="fastboot"
deviceinfo_generate_bootimg="true"
deviceinfo_bootimg_qcdt="false"
deviceinfo_bootimg_blobpack="sign"
deviceinfo_flash_offset_base="0x10000000"
deviceinfo_flash_offset_kernel="0x00008000"
deviceinfo_flash_offset_ramdisk="0x01000000"
deviceinfo_flash_offset_second="0x00f00000"
deviceinfo_flash_offset_tags="0x00000100"
deviceinfo_flash_pagesize="2048"
deviceinfo_flash_fastboot_max_size="760"
