# Co-Maintainer: Ferass El Hafidi <funderscore@postmarketos.org>
maintainer="Doni Halim <donihaalim@gmail.com>"
pkgname=u-boot-amlogic-s905x2-tv
pkgver=2024.01
pkgrel=1
pkgdesc="U-Boot for devices using the Amlogic S905X2 SoC"
url="https://www.denx.de/wiki/U-Boot/"
arch="aarch64"
license="GPL-2.0-or-later OFL-1.1 BSD-2-Clause BSD-3-Clause eCos-2.0 IBM-pibs
	ISC LGPL-2.0-only LGPL-2.1-only X11"
options="!check"
depends="soc-amlogic-aarch64-boot"
makedepends="$depends_dev bc dtc python3-dev swig bison flex openssl-dev
	py3-setuptools linux-headers u-boot-tools"
source="
	https://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-${pkgver//_/-}.tar.bz2
	gcc-12-u-boot-2020-fix-read-only-segment-has-dynamic-relocations-error.patch
"
builddir="$srcdir/u-boot-${pkgver//_/-}"

prepare() {
	default_prepare
}

build() {
	unset LDFLAGS
	make u200_defconfig
	make
}

package() {
	install -Dm644 "$builddir/u-boot.bin" \
		"$pkgdir/boot/u-boot.bin"
}
sha512sums="
45bd093ba3bda23e43cdde83d8656c1ee1348ac2886ecff1fee475f101ac4965a5be6565408fa5b990c723f3fdc833edfca60a719f735a43040cd14a1b59a88b  u-boot-2024.01.tar.bz2
e8d27471665a89a882d8add3c4446bec3e0fd84fb830381e00c71e159d528c129ae9f14469ac52ef3b2f40d144c10241ebb8004276a962b87c22751cb28ab96c  gcc-12-u-boot-2020-fix-read-only-segment-has-dynamic-relocations-error.patch
"
