# Reference: <https://postmarketos.org/devicepkg>
pkgname=device-samsung-gts210lte
pkgdesc="Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (2015)"
pkgver=0.1
pkgrel=3
url="https://postmarketos.org"
license="MIT"
arch="armv7"
options="!check !archcheck"
depends="
	linux-samsung-gts210lte
	msm-fb-refresher
	mkbootimg
	postmarketos-base
"
makedepends="devicepkg-dev"
source="deviceinfo 90-sec_touchscreen.rules"
subpackages="$pkgname-nonfree-firmware:nonfree_firmware"

build() {
	devicepkg_build $startdir $pkgname
}

package() {
	devicepkg_package $startdir $pkgname
	# Disable v4l udev rules, because if enabled the device will fail to boot
	# when VIDEO_EXYNOS_FIMC_IS is enabled.
	mkdir -p "$pkgdir"/etc/udev/rules.d
	ln -s /dev/null "$pkgdir"/etc/udev/rules.d/60-persistent-v4l.rules
	install -D -m644 "$srcdir"/90-sec_touchscreen.rules \
		"$pkgdir"/etc/udev/rules.d/90-sec_touchscreen.rules

}

nonfree_firmware() {
	pkgdesc="Non-free firmware for Samsung Galaxy Tab S2"
	depends="firmware-samsung-gts210 firmware-samsung-gts210-lte"
	mkdir "$subpkgdir"
}

sha512sums="
3afdfb0ad9a0d302ce8aa7fac5ac24d32754f3d49f8fadfe2dd92b1fa0f6e490a1cb6e96acbda1e6dba108658c401b1678114edb713d51af5125d8c4c7984807  deviceinfo
0d23fae6de9b04a36f395068278b8a9054c33e435b24de943da1e55a0ee2d88ee932a3fd2f660596377b14474483edecb8357684f9b7bc2c53979c7f863fae52  90-sec_touchscreen.rules
"
